Przedmiar robót – wymiana okien
Remont sali  gimnastycznej przy Zespole Szkół we Wróblewie
Obiekt: Szkoła Podstawowa we Wróblewie Zamawiający: Gmina Wróblew, Wróblew 15 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektowe PROKON, Sieradz ul. Broniewskiego 5/3

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto	
	
2 Wymiana okien	
2.1 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokienników (parapety)	m		48,60			
2.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic okien drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2	m2		192,48			
2.3 KNR 19/1023/11 (1)
Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2 - szklone szkłem
hartowanym	m2		128,32			
2.4 KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach -szklone poliwęglanem	m2		64, 16			
2.5 Kalkulacja indywidualna
Dopłata za montaż urządzeń umożliwiających otwieranie okien z poziomu podłogi  / dł. 5,0 m /	szt		9,0			
2.6 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III -uzupełniających po montażu stolarki okiennej, ościeża szerokości 25 -cm	m		192,96			
2.7 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		9,23			
2.8 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	m2		17, 89			
2.9 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi - elewacji - tynk gładki (po montażu okien)	m2		76, 87			
2.10 KNR 202/1611/2 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6-m	kolumna		18, 00			
2.11 KNR 401/321/2
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników  - analogia -parapety PCV w kolorze drewna                         / mb 2,77*18 szt/	szt		18, 00